施工方案

门诊楼上面机房外侧围裙拆除，后做防水；

1、先在外围设安全防护架及防护网。

2、封闭东侧路面，禁止车辆及行人通行，以备安全施工（路的南北口应各安排至少2人引导车辆及行人）。

3、拆除东侧路段局部护栏，以备75T大型吊车在吊栏中工作。

4、东南北围裙拆除后，西侧可能需要找脚手架拆除（吊车壁杆申不到西侧，施工时现场测试）。

5、拆除下的废方管，铁皮应打包安安全全的送在地上拉走。

6、围裙四面拆除过的墙面涂原外墙的吻合材料。

7、四周做“SBS”(驼峰牌)卷材防水。

8、施工完毕后安全撤离、恢复路面的设施。打扫楼上、地下的卫生并告知院方完工。

9、工期15天，质保期一年。防水部分保五年。