干挂石材施工做法：

1、钢骨架基层，金属骨架的钢材必须符合国家标准，立柱采用8#热镀锌槽钢，横梁采用L50\*5热镀锌角钢，其他部位采用L40\*4热镀锌角铁加固。

2、干挂形式：干挂胶加背板切槽

3、接缝处理：密拼。

4、瓷砖采用600mm\*1200mm\*20mm的通体大理石瓷砖，执行标准《[室内外陶瓷墙地砖通用技术要求](http://www.csres.com/detail/277714.html" \t "_blank)》行业标准[JG/T 484-2015](http://www.csres.com/detail/277714.html" \t "_blank)，瓷砖要求机械切割，长边倒3mm斜角形成V形槽，要求抗折强度高于48-54Mpa，单位背栓拉拔必须符合国家标准，干挂接缝处要求无高低差，表面平整度。

5、干挂胶，采用合成树脂胶粘剂,必须具有防水和耐老化的性能。