参数指标：

防护当量：3.5mmPb医用铅板，纯度99%，铅锑比99%:1%

骨架：5号槽钢，结构坚实，可支撑自身重量，保证长期使用不变型

表面材质：SU304不锈钢，厚度1.2毫米，表面光滑无钉。

尺寸：宽度1.8米，高度2.25米

门驱动系统：重型平移门机，驱动能力大于350Kg

轨道材质：钢轨/硬质铝合金材质

门机盖板：不锈钢/铝合金

控制方式：遥控、线控双模

防夹装置：光幕式防夹装置，高度不小于1.4米

配套指示灯：表面黑色丝印面板，红色LED高亮显示

门套:不锈钢防护铅门套，内衬2.5mm铅防护。